**教室及办公室门更换清单**

**一、项目概况**

1、建设单位：南京东南实验学校

2、招标数量：100樘 （以实际采购数量为准）

3、内容及规格：锌合金防盗门的采购安装

4、合同履行期：接甲方通知40日历天内完成所有供货安装、竣工验收并交付。

**二、采购货物清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品规格(mm)** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **参照图例** |
| 1 | 锌合金防盗门 | 2180mm×970mm | 门框和门扇整体为浅灰色，户外粉末喷涂；板材材质为锌合金，防腐防锈符合GB/T 10125-2012标准要求，外框板材厚1.5mm，在拉伸测试中屈服强度为225MPa，抗拉强度为339MPa，断裂伸长率为41%，镀层重量为94g/m2；门扇板材厚0.8mm，在拉伸测试中屈服强度为164MPa，抗拉强度为299MPa，断裂伸长率为44%，镀层重量为90g/m2，化学处理为三价铬钝化；门扇厚度为70mm；门扇与门框内填充材料为符合环保要求及规范要求的填充材料；锁芯为铜材质，锁体材质为不锈钢；把手材质为不锈钢；双活拉手。 | 100 | 樘 | **图片1** |
| 合计 |  |

**三、安装要求**

1、 防盗门外框需用膨胀螺丝安装牢固，不可出现门框松动、螺丝脱落、门面脱漆、锁舌与舌槽错位等情况。

2、旧门拆下后需搬运至甲方指定位置放置。

3、拆装后，墙面恢复原状，确保美观整洁。

**四、申请人的资格要求（报名时进行审核）**

（1）**营业执照经营范围含防盗门**，具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证）；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书）（格式自拟））；

**五、投标报价要求**

本项目投标报价为全费用固定单价报价包括但不限于：招标范围内按照相关标准、规范及有关技术文件、技术要求进行工程安装、拆除、辅材、材料运输、上下力费、税金、抽检的费用、办理验收直至取得验收合格证明文件并移交给业主等相关全部费用，政策性文件规定的各项应有费用及招标文件明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用，各供应商应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，今后不作调整。

**六、其它要求**

1、施工方因质量问题或供货时间不能满足采购人要求，采购人有权终止合同，因此给采购人造成的损失由施工方承担；

2、施工方必须服从招标方的管理，认真做好配合成品保护和施工场地清洁工作，安装中不得损坏现有建筑和教室内的其它物品；

3、施工方必须提供产品检验合格的相关手续，产品进场后按规定进行验收，必要时可送相关专业部门进行检测，检测不合格或与要求不符的施工方必须无条件退货，并赔偿采购人相关损失；

4、施工方在加工、运输、安装等过程中，必须严格执行操作规程和相关的规定，若发生工伤或其它责任事故，责任由施工方负责，与采购人无关；

5、施工方要严格履行承诺，做好售后服务工作，在接到使用部门报修电话后24小时内上门维修，质保期内每年主动回访二次以上，提供免费服务；质保期结束；如存在质量问题，施工方必须无条件更换。

6、保修期：承包人应对本项目提供三年以上的免费质保，项目验收后三年内发生的所有故障，施工方无条件提供维修、更换（自竣工交付使用之日起算）。

7、施工方应提供产品保修内服务和响应时间的具体承诺和保证。

8、结算方式：按实际套数结算，整套单价不变。

**七、样品要求（报名时提供）**

（1）、提供样品：门锁、铰链、门把手、门框材质样品；

（2）、投标人须按照招标人要求提供样品，样品上标注投标人名称；

（3）、所投样品及密封报价于投标截止时间前一同递交；

（4）、送样产品必须标明产地、品牌；

（5）、评标结束后，不中标的供应商样品将在评标结束后退还。招标人将对中标单位的样品进行封样，中标单位供货时按封样样品进行供货及验收。

**八、甲方付款期限与方式**

（1）工程结束经验收合格，付工程款至合同总价的97%。

（2）经甲方使用，待三年质保期期满后，无质量问题付工程余款3%。

注意事项：

1、以上结算方式付款的地点，均为甲方开户银行。履行的方式为银行转帐或汇票。

2、如买卖双方另有约定的付款方式，按约定的条款执行。

**九、有意向单位报价，密封盖章送后勤保障中心东办111办公室，联系电话52724099 截止时间：2025年7月7日下午17点，开标时间另定（投标人不需要到现场）。**