|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **产品规格(mm)** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **金额** | **参照图例** |
| 1 | 屏风办公桌 | 1200mm\*700mm\*750mm/1100mm | 桌面规格：1200\*700\*750mm (±10mm ) 屏风规格：1230\*730\*1100mm(±10mm ) ▲1、板材：采用台面25mm其他18mm厚ENF级三聚氰胺饰面人造板，其中三聚氰胺饰面人造板甲醛释放量检测结果要求未检出，总挥发性有机化合物(TV0C)未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出。燃烧性能等级B1级。桌面底部木质键盘抽，导轨采用静音三节走珠导轨，启闭灵活、滑动自然、无杂音、无松动、耐用牢固。静音三节走珠导轨需经过铜加速乙酸盐雾试验（连续喷雾300h）要求达到10级，中性盐雾试验（连续喷雾300h）要求达到10级，乙酸盐雾试验（连续喷雾300h）要求达到10级，铜盐加速乙酸盐雾试验（连续喷雾300h）要求达到10级， 耐久性达20万次功能无损坏。（签订合同时提供带有CMA”标识检验结果为合格或符合的抽样检测报告原件）。 2、封边：所有板材截面均采用加厚PVC同色封边条封边，弹性好，耐撞击，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。符合QB/T 4463-2013、GB8624-2012标准。耐磨性、耐干热性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐冷热循环性、耐光色牢度、耐老化性检测合格，阻燃B1级；多溴联苯及多溴联苯醚未检出，氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均未检出；甲醛释放量≤0.5mg/L，8种可迁移元素要求未检出。 ▲3、桌架底脚采用40\*20\*1.2mm口字型钢管支架。钢管依据GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，检测项至少包含:金属表面耐腐蚀检测结果为合格或符合（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告）。 4、屏风隔断采用30mm厚铝合金边框，屏风上方5mm磨砂条纹玻璃。屏风板材双色搭配，板材颜色可选。 | **48** | 张 |  | 0 | **送样品** |
| 2 | 文件柜 | 1400\*400\*1100mm | 规格：1400\*400\*1100mm(±10mm )  1、板材：采用中间750mm高处层板25mm其他18mm厚ENF级三聚氰胺饰面人造板。其中三聚氰胺饰面人造板甲醛释放量检测结果要求未检出，总挥发性有机化合物(TV0C)未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出。燃烧性能等级B1级。 ▲2、封边：所有板材截面均采用加厚PVC同色封边条封边，弹性好，耐撞击，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。符合QB/T 4463-2013、GB8624-2012标准。耐磨性、耐干热性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐冷热循环性、耐光色牢度、耐老化性检测合格，阻燃B1级；多溴联苯及多溴联苯醚未检出，氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均未检出；甲醛释放量≤0.5mg/L，8种可迁移元素要求未检出。（签订合同时提供带有CMA”标识检验结果为合格或符合的抽样检测报告原件） 3、结构：柜体底部设置移门带锁，门内活动层板，其他均为开放层板结构。 | **48** | 张 |  | 0 |  |
| 3 | 收纳柜 | 400mm\*450mm\*600mm | 规格：400mm\*450mm\*600mm(±10mm )  1、板材：采用台面25mm其他18mm厚ENF级三聚氰胺饰面人造板，其中三聚氰胺饰面人造板甲醛释放量检测结果要求未检出，总挥发性有机化合物(TV0C)未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出。燃烧性能等级B1级。 2、封边：所有板材截面均采用加厚PVC同色封边条封边，弹性好，耐撞击，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。符合QB/T 4463-2013、GB8624-2012标准。耐磨性、耐干热性、耐开裂性（耐龟裂性）、耐冷热循环性、耐光色牢度、耐老化性检测合格，阻燃B1级；多溴联苯及多溴联苯醚未检出，氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯、重金属、多环芳烃均未检出；甲醛释放量≤0.5mg/L，8种可迁移元素要求未检出。 3、三抽设计带锁，底部活动轮。 | **48** | 组 |  | 0 |  |
| 4 | 办公椅 | 580\*610\*445-545/955-1055 | 规格：580\*610\*445-545/955-1055mm(±10mm )  1、Ø330电镀方管脚； 2、50MM黑色PA尼龙轮； 3、2.5加厚中班蝴蝶底盘，可原位锁定和逍遥功能； 4、固定腰靠和黑色PP玻纤背筐和扶手； 5、座板为15mm加厚多层板，42密度中软高弹切割海绵，外覆耐磨亲肤弹力座布。其中需提供海绵检测至少包含：25%压陷硬度、65%/25%压陷比、75%压缩永久变形、回弹率、拉伸强度、伸长率、撕裂强度、干热老化后拉伸强度、干热老化后拉伸强度变化率、湿热老化后拉升强度、湿热老化后拉升强度变化率、表观（体积）密度、甲醛释放量未检出、TVOC未检出、香烟抗引燃特性实验达到阻燃I级，燃烧性能等级B1级。（签订合同时提供带有CMA”标识检验结果为合格或符合的抽样检测报告原件） | **49** | 张 |  | 0 | **送样品** |
| 合计： | | |  | | | | | |

资质要求：家具企业或家具企业授权经销商（提供营业执照或授权经销商证明复印件且加盖公章，放在封面，报名时现场审核）。有意向的单位报价，报价包含运输、安装、税金等一切费用。所有产品保证正品、符合采购要求。报价文件包括：报价单、法人身份证复印件、质保承诺书等，质保五年。密封盖章送后勤保障中心东办111办公室，联系电话52724099 截止时间：2025年8月4日下午17点