**南京东南实验学校幼儿园围及宿舍补盲监控清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 400万高清臻全彩  警戒枪机摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T47EWDV3-L | 14 | 只 |  |  | 幼儿园围墙 |
| 2 | 户外防水箱  （含空开） | 海康威视 | 400\*500\*300 | 5 | 只 |  |  |
| 3 | 立杆支架 |  | 定制 | 14 | 只 |  |  |
| 4 | 8口千兆POE  交换机 | 海康威视 | DS-3E1510SP-E | 6 | 台 |  |  |
| 5 | 室外防水网线 |  | 室外0.57线芯六类 | 700 | 米 |  |  |
| 6 | 电源线 | 江南 | RVV3\*1.5 | 240 | 米 |  |  |
| 7 | PE管及路面开挖，预埋线管 |  | 直径25 | 250 | 米 |  |  |
| 8 | 单模8芯光纤 | 普天 |  | 150 | 米 |  |  |
| 9 | 单模光纤光模块 | 华为 | 单模千兆 | 2 | 只 |  |  |
| 10 | 监控点位布线  及调试安装 |  | 要求接入中学监控平台、录像可保存30天 | 14 | 点位 |  |  |
| 11 | 400万高清臻全彩  半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T47EWDV3-L | 4 | 只 |  |  | 宿舍  走廊 |
| 12 | 24口千兆POE  交换机 | 海康威视 | DS-3E1526SP-180W-E | 1 | 台 |  |  |
| 13 | 室内六类网线 | 爱普华顿 | 室内0.57线芯六类 | 240 | 米 |  |  |
| 14 | 单模光纤光模块 | 华为 | 单模千兆 | 2 | 只 |  |  |
| 15 | 监控点位布线  及调试安装 |  | 要求接入中学监控平台、录像可保存30天 | 4 | 点位 |  |  |
| 合计： | | | | | | |  |  |

**施工要求：**

(1)幼儿园门卫处需铺设一条8芯室外光纤至幼儿园一楼弱电间，确保门卫处与弱电间光纤线路相通。(2)幼儿园的新增监控可以在幼儿园门卫室大屏上显示，所有新增幼儿园监控和宿舍监控均要求接入中学监控平台，录像画面需接入CVR平台，录像保存时间达到90天；(3)所有线管布线时，应横平竖直，大小均匀，无刮痕，无破损，且不得斜拉走捷径，注意布线美观。有意向的单位报价，报价包含运输、安装、垃圾清运出校园、税金等一切费用。所有产品保证正品、符合采购要求。报价文件包括：报价单、法人身份证复印件、质保承诺书（质保三年）、联系电话等。密封盖章送后勤保障中心东办111办公室，联系电话52724099 截止时间：2025年8月16日下午17点